     Характеристика мелиоративных каналов федеральной собственности, находящиеся в оперативном управлении 
ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» 
Краткая характеристика Ардонского магистрального канала
Ардонский магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания. Канал предназначен для полива орошаемых земель Алагирского и Ардонского районов площадью 3223 га. Пропускная способность 4,5 м3/сек. Построен Ардонский магистральный канал в 1959 году,  забор воды производится из реки Ардон. Способ забора воды в Ардонский МК  бесплотинный. Протяжённость канала составляет 23,2 км.

Краткая характеристика Мичуринского  магистрального канала  
Мичуринский магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Ардонский район, село Хурикау. Канал предназначен для полива орошаемых земель района. Подвешенная площадь орошаемых земель к Мичуринскому МК составляет 1396 га, пропускная способность 1,5 м3/сек. Построен МК в 1965 году, забор воды производится из реки Фиагдон. Способ забора воды в МК бесплотинный, протяжённость канала 6,56 км. 
Краткая характеристика Кадгаронского магистрального канала 
Кадгаронский магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-
Алания, Ардонский район, с.Рассвет. Канал предназначен для полива орошаемых земель района. Подвешенная площадь орошаемых земель к Кадгаронскому МК составляет 1696 га, пропускная способность 0,9 м3/сек.  Построен Кадгаронский  канал в 1965 году, забор воды производится из реки Фиагдон. Способ забора воды в МК бесплотинный, протяжённость канала 11,7 км. 
Краткая характеристика Гизельдонского магистрального канала
Гизельдонский магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Ардонский район сел. Кирово. 
Канал предназначен для полива орошаемых земель района. Подвешенная площадь орошаемых земель к Гизельдонскому МК составляет 807 га, пропускная способность 1,6 м3/сек.  Построен Гизельдонский  канал в 1978 году, забор воды производится из реки Гизельдон. Способ забора воды в МК плотинный, протяжённость канала 1,7 км. 
    Краткая характеристика Кора-Урсдонского магистрального канала 
Кора-Урсдонский магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Дигорский район, с.Кора-Урсдон. Канал предназначен для полива орошаемых земель района. Подвешенная площадь орошаемых земель к Кора-Урсдонскому МК составляет 4462 га, пропускная способность 5,0 м3/сек.  Построен Кора-Урсдонский  канал в 1973 году, забор воды производится из реки Урсдон. Способ забора воды в канал плотинный, протяжённость канала 15,3 км. 
            Краткая характеристика Дигорского  магистрального канала 
Дигорский магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Ирафский район сел. Чикола. 
Канал предназначен для полива орошаемых земель района и обводнения.  Подвешенная площадь орошаемых земель к Дигорскому магистральному каналу составляет 617 га, площадь обводнения – 13593 га, расчетная пропускная способность 5,0 м3/сек.  Год ввода Дигорского  канала  1930, забор воды производится из реки Урух. Способ забора воды в МК плотинный, протяжённость канала 12,49 км. 
Краткая характеристика Змейского магистрального канала 
Змейский магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Кировский район. Канал предназначен для полива орошаемых земель Кировского района. Подвешенная площадь орошаемых земель к Змейскому магистральному каналу составляет 5660 га, пропускная способность 4,43 м3/сек. Построен МК в 1962 году, забор воды производится из реки Урух. Способ забора воды в МК бесплотинный, протяжённость канала 8,7 км. 

Из Змейского магистрального канала поливная вода распределяется на орошаемые земли по межхозяйственным каналам,  в том числе:

-канал 3-Х-12, протяженность канала 7,7 км, расход – 1,25 м3/сек;

-канал 2-Х-5, протяженность канала 10 км, расход – 0,9 м3/сек;

-канал 3-Х-13, протяженность канала 2,8 км, расход – 0,8 м3/сек;

-канал 3-Х-10, протяженность канала 11,6 км, расход – 1,6 м3/сек;

-канал 3-Х-9, протяженность канала 9 км, расход – 0,75 м3/сек;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ТКР – 1

ТКР – 1 (Терско-Кумский распределитель № 1) построен в 1959 году для орошения земель колхозов «Ленинский путь» и «Красная Осетия» Моздокского района и земель Курского района Ставропольского края. Протяженность канала составляет 18,6 км,  в том числе 12,6 км расположены на землях Моздокского района РСО-Алания, а 6,0 км – на землях Курского района Ставропольского края. Канал выполнен в земляном русле с параметрами: ширина по дну – 1,5 м, заложенность откосов – 1:1,5, строительная глубина – 2,0 м. Забор воды производится из Терско – Кумского Магистрального канала, проектный  расход в голове канала – 3,6 м3 /сек. Канал оснащен гидротехническими сооружениями: переезды, регуляторы, быстротоки, водовыпуски. Подвешенная орошаемая площадь составляет 4954 га и рыбоводческие пруды – площадью 103,5 га.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                        ПО МОЗДОКСКОМУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ
Моздокский распределитель построен в 1936 году (реконструкция канала – 1974 г.) для орошения и обводнения сельскохозяйственных земель 3795 га  в таких хозяйствах как, КФХ «Бузаров К.» - 700 га, СПОК «Заря» - 901 га, ООО «Дружба» - 684 га, ООО «Агро ИР» - 910 га, ООО «Добрый продукт» - 585 га. Рыбный пруд – 11,3 га. Канал выполнен в земляном русле с параметрами:  ширина по дну – 1,0м, заложенность откосов 1:1, строительная глубина – 2,0м, протяженность канала 34,8 км, в том числе : 32,6 км в земляном русле, 2,2 км – в облицовке ж/б плитами. Канал оснащен гидротехническими сооружениями: трубчатые переезды, регуляторы открытые, быстротоки, водовыпуски. Забор воды осуществляется из Магистрального канала им. Ленина, пропускная способность канала – 1,7-1,9 м3/сек. Площадь обводнения составляет 9790 га. Вода на обводнение не подается из-за маловодья р. Малки. Разрешенный годовой объем забираемой воды из источника орошения составляет 19,2 т.м3. 
                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   ПО КАНАЛУ ТКР – 2
Терско-Кумский распределитель № 2 канал построен в 1960 году для орошения сельскохозяйственных культур в колхозе «Ленинский путь» (в настоящее время СПОК «Заря») Моздокского района СО АССР площадью полива  932,6 га и для подачи воды Курскому району Ставропольского края. Головной водозабор находится на 17 км Терско-Кумского канала (после реконструкции на 18,5 км ТКК). Распределитель ТКР-2 запроектирован и построен в земляном русле с параметрами: ширина по дну – 1,5 м., заложенность откосов – 1:1,5, строительная глубина – 2,0 м, протяженность – 8,2 км, из них  на территории СПОК «Заря» ( ИП КФХ Тетцоев А.Г.) – 5,9 км. Канал оснащен гидротехническими сооружениями: трубчатые переезды, регуляторы с переездами, водовыпуски. Орошаемая площадь, подвешенная к каналу, составляет 805 га, площадь обводнения – 100 га. 
                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ КАНАЛУ

Магистральный канал построен в 1985 году для орошения и обводнения сельскохозяйственных земель  в с-зе «Терек» (ООО «Добрый продукт»,  к-зе им. Ленина ( ОАО «Монолит»), к-зе «40 лет Октября» ( ООО «Агро ИР»), с-зе Дружба» (ООО «Дружба). Протяженность канала составляет 21,4 км, из них: с ПК-127 по ПК-181 облицован ж/б плитами с параметрами: ширина по дну – 1,0 м, заложенность откосов – 1:1,5, строительная глубина – 2,0 м, с ПК-0 + 00 по ПК-33+00 в лотках ЛР-80, с ПК -33+00 по ПК-127+00 облицован ж/б плитами. Пропускная способность канала – 1,0 м3/сек. Орошаемая площадь, подвешенная к каналу – 1478 га. Канал оснащен гидротехническими сооружениями: трубчатые переезды, переход через газопровод, переезды, ж/б колодцы, быстротоки-регуляторы, водовыпуски во временные оросители, ж/б колодцы поворотные.

           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО   КИЗЛЯРСКОМУ КАНАЛУ
Кизлярский канал находится на правобережном массиве р. Терек Моздокского района РСО-Алания. Год постройки – 1958, пропускная способность – 0,5 м3/сек. Водозабор в канал производится из межхозяйственного распределителя Р-5, протяженность канала – 11,6 км. Параметры канала: ширина по дну – 1,0м, заложение откосов – 1:1,25, глубина – 0,8 м, грунт – суглинок. Подвешенная площадь – 626 га, в том числе: с. Красный Кизляр – 255 га, к-з «Украина» (СПОК «Нива») – 371 га.
            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАЛГОБЕКСКОМУ КАНАЛУ
Малгобекский канал  находится на правобережном массиве р.Терек Моздокского района РСО-Алания, канал делится на два участка с ПК-0+00 по ПК-15+82 построен в земляном русле в 1964 году, с ПК- 15+82 по ПК-8+70 построен в лотках ЛР-60 в 1984 году. Водозабор в канал производится из межхозяйственного распределителя Р–5. Пропускная способность канала – 0,3 м3/сек, глубина наполнения 0,7м, заложение откосов 1:1. На канале находится 24 гидротехнических сооружения: мосты-переезды, водовыпуски, регуляторы. Подвешенная площадь – 673 га в том числе: к-з им. Димитрова ( КФХ «Габулов») – 275 га, к-з «Виноградное» - 352 га, к-з «Украина» ( СПОК «Нива») – 46 га. 

           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КИЕВСКОМУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ
Киевский распределитель находится на правобережном массиве р. Терек Моздокского района РСО-Алания. Построен канал в 1956 году, в земляном русле, протяженность его составляет 12 км, водозабор производится из межхозяйственного распределителя Р-5. Пропускная способность канала –2,0 м3/сек. Параметры канала: ширина по дну- 1,0 м, заложение откосов – 1:1, глубина наполнения – 1,0 м. Назначение канала – орошение и обводнение в населенных пунктах: с. Красный Кизляр -575 га, к-з им. Кирова – 375 га, КФХ «Демуров»- 94 га , СХПК к-з «Терский» - 1428 га. Подвешенная орошаемая площадь – 3472 га.  На канале находятся 16 шт. гидротехнических сооружения, таких, как: мосты- переезды, подпорные сооружения, водовыпуски, регуляторы открытые, на ПК84+77 по ПК 92+65 находится емкость суточного регулирования воды. Концевая часть Киевского распределителя – протяженностью 5,2 км, в земляном русле, год постройки – 1969, пропускная способность – 1,2 м3/сек, ширина по дну – 1,0м, глубина наполнения – 1,1 м, заложения откосов 1:1. 

         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ Р-5
Канал Р-5 находится на правобережном массиве р. Терек. Построен канал в 1938 году, протяженность канала 23 км, в  полувыемке – 10,7 км, в выемке- 12,3 км. Грунты – суглинок. Предназначение канала - для орошения сельхозугодий, заполнения рыбоводческих прудов и обводнения. Вода на обводнение не подается из-за маловодья р. Терек.  Подвешенная площадь к каналу 4457 га, в том числе по хозяйствам : СПК к-з «Терский» - 1428 га,      К-з "Виноградное" - 1338 га, КФХ "Габулов" - 922 га, СПОК «Нива» - 769 га Пропускная способность канала – 3,5 м3/сек., параметры канала : ширина по дну – 2,0 м, глубина наполнения – 1,36 м, заложение откосов – 1:1,25. На канале имеются  25 гидротехнических сооружения : мосты –переезды, регуляторы, водовыпуски, быстротоки, подпорные сооружения.  На протяжении канала с ПК-34+45 по ПК- 45+00 имеется емкость суточного регулирования воды, подвешенная к ней орошаемая площадь – 325 га. 

             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЧЕРНОЯРСКОМУ КАНАЛУ
Черноярский канал построен в 1957 году для орошения и обводнения сельскохозяйственных земель и населенных пунктов станиц Черноярской, Новоосетиновской, Павлодольской. Канал выполнен в земляном русле с параметрами: ширина по дну – 1,5 м, заложение откосов – 1:1,5, строительная глубина – 2,0 м, протяженность – 15,8 км, в том числе : в земляном русле – 14,8 км, в облицовке ж/б плитами – 1,0 км. Канал оснащен гидротехническими сооружениями : трубчатые переезды, регуляторы открытые, автоматические сбросы, сбросной тракт. Забор воды бесплотинный, осуществляется из реки Терек на 402 км от устья в 7 км южнее ст. Новоосетиновской. Проектная пропускная способность канала – 2,0 м3/сек. Орошаемая площадь, подвешенная  к каналу составляет  2135 га земель сельскохозяйственного назначения для полива сельхозкультур: ОАО «Монолит» - 968 га , КФХ «АгроИР» - 1070 га , Павлодольская администрация (приусадебные участки) – 97 га и для заполнения рыбных прудов площадью 82,7 га. Разрешенный годовой объем забираемой воды из источника орошения – 5460 т.м3. 

             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛОТКОВОМУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ    Л Х -  5 – 9
Лотковый распределитель ЛХ – 5 – 9  построен в 1979 году для орошения сельхозкультур. Протяженность канала 9,56 км. Забор воды осуществляется  из скважин и подается по лоткам ЛР – 80, пропускная способность – 0,72 м3/сек, подвешенная орошаемая площадь – 1983 га.      ЛХ-5-9 оснащен  гидротехническими сооружениями: насосные станции, переезды, водовыпуски, регуляторы, переход через Моздокский распределитель, мост-переезд через автодорогу. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КАНАЛУ  ТКР – 3
Терско-Кумский распределитель–3  построен в 1964 году для орошения и обводнения сельскохозяйственных земель СПОК «Заря». Канал выполнен в земляном русле с параметрами: ширина по дну – 1,5 м, заложенность откосов – 1:1,5, строительная глубина – 2,0 м, протяженность канала - 8,2 км. Канал оснащен гидротехническими сооружениями: трубчатые переезды, концевое сооружение. Забор воды осуществляется из Терско-Кумского канала с помощью насосной станции. Пропускная способность – 1,5 м3/ сек. Подвешенная орошаемая площадь составляет 344 га. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ОСУШИТЕЛЬНОЙ СЕТИ С СООРУЖЕНИЯМИ

Осушительная сеть в Моздокском районе строилась и вводилась в эксплуатацию с 1964 -1982 гг. Предназначена для понижения уровня грунтовых вод на территории города Моздока и сельских поселений. Государственного лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 3716 га. Представляет собой сеть каналов, закрытых дрен, осушителей, магистральных коллекторов: коллектор К-1 – 10,35 км; коллектор К-2 -13,96 км; коллектор К-2-1 – 3,38 км; коллектор Безымянный – 0,75 км;  
коллектор Х-К-8 – 1,04 км;
коллектор  Х-К-7 -0,65 км;
коллектор Х-К-6–0,7 км; коллектор К-1-2–4,36км;  коллектор К-1-1-3 – 1,3 км; коллектор Х-К-1 – 0,67 км; коллектор Х-К-2 – 1,02 км; закрытый сбросной коллектор К-1 -0,8 км; закрытый сбросной коллектор К-2 – 1,083 км; закрытая дрена Д-1 – 0,85 км; закрытая дрена  Д-2 – 0,85 км; закрытая дрена Д-3   - 0,85 км; закрытая дрена Д-4  - 0,85 км; коллектор К-1 – 4,612 км; осушитель  О-1 - 1,336 км; осушитель  О-2 – 2,896 км;  осушитель  О-3 – 3,606 км; осушитель – О -3-1 – 0,256 км; Общая протяженность 56,189 км; Каналы, осушители, коллектора, дрены оснащены сооружениями в количестве – 53 шт. Осушительная сеть находится в рабочем состоянии. Грунтовые воды сбрасываются в р. Терек. 

Краткая характеристика Ногирского магистрального канала 
Ногирский  магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Пригородный район. Канал предназначен для полива орошаемых земель площадью 917 гектар.  Забор воды производится из реки Терек. Водозабор бесплотинный. Пропускная способность канала 1,6 м3/сек. Построен Ногирский магистральный канал в 1956 году. Протяженность канала 8,7 км.

             Краткая характеристика Черменского  магистрального канала  
Черменский  магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Пригородный район. Канал предназначен для полива орошаемых земель площадью 713 гектар.  Забор воды производится из реки Терек. Водозабор бесплотинный. Пропускная способность канала 3,0 м3/сек. Построен Черменский магистральный канал в 1958 году. Протяженность канала 5,7 км.

             Краткая характеристика Архонского  магистрального канала 
Архонский  магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Пригородный район. Канал предназначен для полива орошаемых земель площадью 2237 гектар.  Забор воды производится из реки Гизельдон. Водозабор плотинный. Пропускная способность канала 7,0 м3/сек. Построен Архонский магистральный канал в 1970 году, проведена реконструкция канала в 2015 году. Протяженность канала 5,81 км.

Краткая характеристика  водовыпуска из Алханчуртского канала
Водовыпуск из Алханчуртского канала расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Пригородный район. Предназначен для забора с Алхан-Чуртского канала во внутрихозяйственный канал для полива орошаемых земель Опытно-мелиоративной станции. Подвешенная площадь орошаемых земель к водовыпуску составляет 440 га, пропускная способность сооружения  0,5  м3/сек. Построен в 1979 году. 
Краткая характеристика  водовыпуска из Алханчуртского канала
    Водовыпуск из Алханчуртского канала расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Пригородный район. Предназначен для забора с Алхан-Чуртского канала во внутрихозяйственный канал для полива орошаемых земель учхоза им. Саламова. Подвешенная площадь орошаемых земель к водовыпуску составляет 440 га, пропускная способность сооружения  0,5  м3/сек. Построен в 1979 году.
    Краткая характеристика Зильгинского магистрального канала 
Зильгинский магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район, г. Беслан. Канал предназначен для полива орошаемых земель и подпитки реки Камбилеевка для дальнейшей возможности обеспечения в Цалыкский магистральный канал водозабора. Подвешенная площадь орошаемых земель к Зильгинскому МК составляет 504 га, пропускная способность 3,5 м3/сек. Построен Зильгинский магистральный канал в 1965 году,  забор воды производится из реки Терек. Способ забора воды в Зильгинский МК  из р. Терек бесплотинный. Протяжённость МК составляет 13,7 км.

                 Краткая характеристика Брутовского  магистрального канала
Брутовский  магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район село Брут. Канал предназначен для полива орошаемых земель района. Подвешенная площадь орошаемых земель к Брутовскому МК составляет 599 га, пропускная способность 1,0 м3/сек. Построен магистральный канал в 1967 году, забор воды производится из реки Камбилеевка. Способ забора воды в МК бесплотинный, протяжённость канала 11,3 км.
                       Краткая характеристика Цалыкского магистрального канала

Цалыкский  магистральный канал расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район. Канал предназначен для полива орошаемых земель района. Подвешенная площадь орошаемых земель к Цалыкскому МК составляет 8614 га, пропускная способность 8,0 м3/сек.  Построен Цалыкский  канал в 1940 году, забор воды производится из реки Камбилеевка. Способ забора воды в МК плотинный, протяжённость канала 24,6 км. (из них 4,9 км. в лотках). 
                Краткая характеристика нагорного канала НК-4

Канал НК-4  расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район сел. Заманкул. Канал служит для перехвата и отвода нагорных вод и предотвращения размыва и разрушения лотковой части Цалыкского канала. Протяжённость канала 4,8 км, пропускная способность 6,2 м3/сек. Нагорный канал НК-4 построен в 1984 году.
    Краткая характеристика сбросного  канала СМ-1

Сбросной  канал СМ-1  расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район. Канал предназначен для сброса воды из накопительного водохранилища от НС-2. Протяжённость канала составляет 8,5 км. Пропускная способность канала 0,6 м3/сек.  Сбросной канал СМ-1 построен в 1985 году.
   Краткая характеристика сбросного  канала В-1
Сбросной  канал В-1  расположен в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район. Канал предназначен для сброса воды. Протяжённость канала составляет 4,7 км. Пропускная способность канала 1,5 м3/сек. Сбросной канал В-1 построен в 1967 году. 

                                Краткая характеристика лотковой части 
Раздзогского распределителя Л-80       

Лотковая часть Раздзогского распределителя Л-80, расположена в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район село Раздзог. Распределитель предназначен для полива орошаемых земель. Протяжённость распределителя 2,1 км, пропускная способность 0,3 м3/сек. Подвешенная площадь орошаемых земель к   Раздзогскому распределителю составляет  616 га. Построен распределитель 1981 году. 

Краткая характеристика  Раздзогского  магистрального трубопровода
Раздзогский  магистральный трубопровод находится в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район село Раздзог. Магистральный трубопровод предназначен для полива орошаемых земель. Протяжённость распределителя 3,6 км. Подвешенная площадь орошаемых земель к   Раздзогскому трубопроводу составляет  200 га. Пропускная способность трубопровода  0,5 м3/сек. Построен распределитель 1981 году.
     Краткая характеристика осушительного канала МК-1

Осушительный канал находится в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район, урочище Туаце. Канал МК-1 предназначен для осушения урочища «Туаце». Протяжённость канала 15,7 км, пропускная способность от 5,0 до 12,5 м3/сек.  Площадь осушения составляет 2551 га. Канал построен в 1965 году. 

   Краткая характеристика осушительного канала МК-2
Осушительный канал МК-2 находится в Республике Северная Осетия-Алания, Правобережный район, урочище ТУАЦЕ. Канал МК-2 предназначен для осушения посевных площадей Правобережного района. Протяжённость канала 7,6 км, пропускная способность 0,5 м3/сек. Площадь осушения  составляет 499 га. Канал построен в 1967 году. 
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